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1． 功能简介
GCA19E1开合帘电机，采用无线遥控、485协议控制(带行程百分比)及外接开关控制。
2． 技术规格
(1) 电机类型：GCA19E1开合帘电机，功率45W、75W；
(2) 电源类型：AC 220V+/-20%，50Hz；
(3) 控制方式：无线遥控，RS485，无源干触点开关；
(4) 工作温度范围：-20°~ +70°C（控制电路）；
(5) [bookmark: _GoBack]储存温度范围：-30°~ +90°C（控制电路）；
(6) 工作湿度：10%~90%相对湿度无冷凝。
3． 操作说明
a) 无线对码操作：
1) 电机上电7秒以内，按两下遥控器背面的“设置”键，LED闪烁，再按一次遥控器的“上行”键（或下行键），LED灯闪烁，对码成功。
2) 按住电机设置键键约2秒，LED灯亮，松开，按两下遥控器背面的“设置”键，LED闪烁，再按一次遥控器的“上行”键（或下行键），LED灯闪烁，对码成功。
注：设置键+设置键+上行键对码与设置键+设置键+下行键对码运行方向相反。
b) 行程设定：
对码成功后，每次重新上电后，按遥控器“上行”键开合帘打开直到遇阻停止，再按“下行”键开合帘关闭直到开合帘遇阻停止，行程设置成功。
注：行程设定成功后，开合帘打开会根据导轨长度自动预留间隙。
c) 手拉功能的取消和开启：
按住电机上的设置键约2秒，LED灯亮，松开，按一下遥控器“停止”键， LED灯闪烁多次熄灭，手拉取消，再次操作手拉功能开启。
d) 添码操作：
按下电机设置键2秒，LED灯亮，松开，按一下遥控器上的上行键，LED灯闪烁多次熄灭，添码成功。
e) 删除所有发射器通道：
按下电机设置键2秒，LED灯亮，不松开直到 LED灯闪烁2次后松开按键（约5秒），删码成功。
f) 换向功能：
按下电机设置键2秒，LED灯亮，不松开直到 LED灯闪烁3次后松开按键（约10秒），换向成功。
g) 第三行程：
运行到任一点按一下“设置”键，再按五次“停止”键，指示灯闪烁多次，第三行程点设置成功。按住“停止”键2秒左右，电机将运行至第三行程点。运行到第三行程点后方可进行第三行程点的删除操作。
h) 行程删除：
按一下发射器“设置”键，再按“下行”键 ，再按“设置”键，LED灯闪烁多次并熄灭，行程删除成功。
i) RS485控制：
通讯方式：波特率，9600；数据位：8位；停止位：1位；奇偶校验位：无校验。
对码：按下电机上的设置键约2秒等LED灯亮起，松手，给电机发送开命令或关命令，灯熄灭则对码成功。
控制：发送以下命令，可使电机执行打开、停止或者关闭动作。
90 01 02 64 F4 97 开命令
90、97 分别为数据开始和结束识别码（设备识别）
01 房间号
        02 窗帘号
        64 开命令(百分比中100%命令)
F4 = 90 XOR 01 XOR 02 XOR 64– 03   校验码
97数据结束识别码
90 01 02 DD 4B 97  停命令
DD 停命令
90 01 02 00 90 97  关命令(百分比中0%命令)
00 关命令    
百分比控制命令（分别为5%，30%，50%，70%）：
90 01 02 46 D2 97  70%
46 行程比为70%相对应的命令，以下同理
90 01 02 32 9E 97  50%
90 01 02 1E 8A 97  30%
90 01 02 05 93 97  5%
位置查询命令 
90 01 02 91 FF 97
91位置查询命令
反馈命令为：30 01 02 32 FE 37 
32   行程比反馈值
30、37分别为数据开始和数据结束标识码（设备识别）
注：房间号和窗帘号地址为0xFF可以群控
j) 遇阻停止
电机在运动中遇到阻力停下，以避免事故的发生。
注：每次按下按键看到LED闪一下表示按键成功。
k) 外接无源干触点开关控制：
           按”上行”键,开合帘打开，按“下行”键，开合帘关闭。开合帘在打开过程中，按“上行”键，开合帘停止，按“下行”开合帘关闭；开合帘在关闭过程中“下行”键，开合帘停止，按“上行”键，开合帘打开。 
4． 485接线说明
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（1） A/+
（2） B/-
（3） GND
（4） GND
  
5． 功能说明
(1) 具有无线遥控功能；
(2) 通过RS485通讯，支持行程百分比，支持多机群控；
(3) 具有第三行程点设置功能；
(4) 可外接干触点无源脉冲开关。
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