步骤一：

TCP调试助手测试是否可以正常控制。
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选择TCP Client，远程主机填写罗格朗网关的IP，远程端口填写罗格朗网关对应的端口号20000，点击连接网络
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步骤二：

向罗格朗厂家要取TCP控制指令；

打开主卧化妆灯44    *1*1*44##

打开双筒灯42        *1*1*42##

床头灯40       *1*1*40##

灯带54         *1*1*54##

窗灯带41       *1*1*41##

电视灯45       *1*1*45##

门口过道55     *1*1*55##

阳台灯46       *1*1*46##

洗手台灯53     *1*1*53##

洗浴灯47       *1*1*47##
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中间数字表示调光的百分比：比如2表示开到20%的亮度，0表示关；1表示开，不是开10%的亮度。

发送*1*1*44##即可打开主卧化妆灯；在这之前需要发送与罗格朗网关的握手代码*99*1##；每次开灯之前都要发送握手代码；发送握手代码的一段时间内发送指令都可以正常开关灯。

将指令填入I/O逻辑块
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步骤三：

如何用聪普APP开灯的步骤已经完成，接下去是如何用面板控制。

通过TCP 调试助手接收面板反馈；

比如：

主卧按键左1：*0*1*63##*1*1000#6*44##*1*6*44##*1*1000#7*42##*1*7*42##*1*1000#9*40##*1*9*40##*1*1000#9*41##*1*9*41##*1*1000#9*54##*1*9*54##*1*1000#8*45##*1*8*45##*1*1000#9*55##*1*9*55##*1*1000#8*46##*1*8*46##*1*1000#9*53##*1*9*53##*1*1000#9*47##*1*9*47##

左2：*0*3*63##*1*1000#10*44##*1*10*44##*1*1000#6*42##*1*6*42##*1*1000#9*40##*1*9*40##*1*1000#0*54##*1*0*54##*1*1000#0*41##*1*0*41##*1*1000#8*45##*1*8*45##*1*1000#10*55##*1*10*55##*1*1000#10*46##*1*10*46##*1*1000#0*53##*1*0*53##*1*1000#0*47##*1*0*47##

左3：*0*5*63##*1*1000#0*44##*1*0*44##*1*1000#0*42##*1*0*42##*1*1000#0*40##*1*0*40##*1*1000#7*54##*1*7*54##*1*1000#9*41##*1*9*41##*1*1000#0*45##*1*0*45##*1*1000#0*55##*1*0*55##*1*1000#6*46##*1*6*46##

右1：*0*2*63##*1*1000#0*44##*1*0*44##*1*1000#0*42##*1*0*42##*1*1000#0*40##*1*0*40##*1*1000#0*41##*1*0*41##*1*1000#0*54##*1*0*54##*1*1000#0*45##*1*0*45##*1*1000#0*55##*1*0*55##*1*1000#0*46##*1*0*46##*1*1000#0*53##*1*0*53##*1*1000#0*47##*1*0*47##

右2：*0*4*63##*1*1000#0*44##*1*0*44##*1*1000#0*42##*1*0*42##*1*1000#0*40##*1*0*40##*1*1000#10*54##*1*10*54##*1*1000#9*41##*1*9*41##*1*1000#0*45##*1*0*45##*1*1000#0*55##*1*0*55##*1*1000#0*46##*1*0*46##

右3：*0*6*63##*1*1000#0*44##*1*0*44##*1*1000#0*42##*1*0*42##*1*1000#0*40##*1*0*40##*1*1000#0*54##*1*0*54##*1*1000#0*41##*1*0*41##*1*1000#0*45##*1*0*45##*1*1000#2*55##*1*2*55##*1*1000#2*46##*1*2*46##*1*1000#3*53##*1*3*53##*1*1000#0*47##*1*0*47##

主卧进门左1（客厅）：*0*7*62##*1*1000#10*32##*1*19*32##*#1001*32*11*111110111111111111110111##*1*1*17##*1*1000#10*36##*1*10*36##*1*1000#10*37##*1*10*37##

左2：*0*9*62##*1*1000#10*32##*1*19*32##*#1001*32*11*111110111111111111110111##*1*0*17##*1*1000#0*36##*1*0*36##*1*1000#0*37##*1*0*37##

左3：*0*11*62##*1*1000#10*37##*1*10*37##*1*1000#0*36##*1*0*36##*1*0*17##*1*1000#0*32##*1*19*32##*#1001*32*11*111110111111111111110111##

右1：*0*8*62##*1*1000#0*37##*1*0*37##*1*1000#0*36##*1*0*36##*1*0*17##*1*1000#0*32##*1*19*32##*#1001*32*11*111110111111111111110111##

右2：*0*10*62##*1*1*17##*1*1000#0*32##*1*19*32##*#1001*32*11*111110111111111111110111##*1*1000#10*36##*1*10*36##*1*1000#0*37##*1*0*37##

右3：*0*12*62##*1*1000#0*56##*1*0*56##*1*1000#0*43##*1*0*43##*1*1000#0*32##*1*19*32##*#1001*32*11*111110111111111111110111##*1*1*17##*1*1000#10*36##*1*10*36##*1*1000#0*37##*1*0*37##

寻找规律：

*0*1*63##

2a 30 2a 31 2a 36 33 23 23 

*0*2*63##

2a 30 2a 32 2a 36 33 23 23 

*0*3*63##

2a 30 2a 33 2a 36 33 23 23 

*0*1*62##

2a 30 2a 31 2a 36 32 23 23 

*0*2*62##

2a 30 2a 32 2a 36 32 23 23

*0*3*62##

2a 30 2a 33 2a 36 32 23 23 

*0*12*62##

2a 30 2a 31 32 2a 36 32 23 23 

*0*11*62##

2a 30 2a 31 31 2a 36 32 23 23 

*0*10*62##

2a 30 2a 31 30 2a 36 32 23 23 

程序整理：
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场景则可以把第三方控制的窗帘、音乐等写进去。
